Untuk setiap sensor $S_k$ dengan $k \in \{0,1,2,...,29\}$ diletakkan pada \textit{node} $N_{k}$, deret deret akselerasi waktu didefinisikan sebagai:

\begin{equation}
\mathbf{a}_{k}(t) = [a_{k}(t_1), a_{k}(t_2), \ldots, a_{k}(t_{262144})]
\end{equation}

% where $N = 262144$ samples at a sampling frequency of 1024 Hz over 256 seconds.
% $k \in \{i,(i+1),...,(i+(r\times j))\}$

Satu dataset utuh untuk setiap skenario ($A|B$) dapat direpresentasikan sebagai matrix $\mathbf{X}_d \in \mathbb{R}^{30 \times 262144}$:

\begin{equation}
\mathbf{{X}_d}^\intercal = 
\begin{bmatrix}
\mathbf{a}_{0}(t) \\
\mathbf{a}_{1}(t) \\
\mathbf{a}_{2}(t) \\
\vdots \\
\mathbf{a}_{29}(t)
\end{bmatrix}
\end{equation}

di mana $d \in \{0, 1, 2, \ldots, 30\}$ merepresentasikan skenario kerusakan, dengan $d=0$ mengindikasikan tanpa kasus kerusakan.