Monitor Kesehatan Struktur (SHM) merupakan aspek penting dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan kelayakan operasional pada struktur. Dari berbagai macam strategi SHM, metode berbasis getaran sudah menjadi opsi paling banyak dijumpai karena kemampuannya untuk mendeteksi perubahan struktur internal secara non-invasif. Penemuan baru-baru ini pada pemelajaran mesin (\textit{machine learning}) telah memberi wawasan luas pada penggunaan model pemelajaran mendalam (\textit{deep learning}), seperti satu dimensi jaringan saraf konvolusional (1-D CNN), untuk deteksi lokalisasi kerusakan. Model-model ini biasanya memebutuhkan data dari susunan sensor penuh dan dataset latih besar. Hal ini terkadang membuat metode tersebut membutuhkan komputasi yang intensif dan kurang memungkinkan untuk diaplikasikan pada sumber daya yang terbatas. (Need more past research)